(F29, ti 2 maj 2006)

En (binär) kod C är en mängd n-tupler av 0:or och 1:or, dvs

C ⊆ V^n, (V = Z_2 = {0, 1}) n : kodens längd

Minimala avståndet för C :

δ(C) = min{∂(x, y) | x, y ∈ C, x ≠ y} där ∂(x, y) = antalet i med x_i ≠ y_i.

C kan upptäcka upp till δ − 1 fel Sats En kod C kan rätta e fel om δ(C) ≥ 2e + 1.

Sfärpackningssatsen : Om koden C, av längd n, rättar upp till e fel, |C| ((_n 0 ) + (_n 1 ) + · · · + (_n e )) ≤ 2^n (= |V^n|)

En kod som ger likhet i Sfärpackningssatsen kallas perfekt. C är en linjär kod om x, y ∈ C ⇒ x + y ∈ C dvs C är en delgrupp (även delrum) till V^n |C| = 2^k, där k kallas (och är) C:s dimension

För en linjär kod är minimala avståndet = minimala (nollskilda) vikten, dvs δ = w_{min} = min{w(x) | x ∈ C, x ≠ 0} där vikten för x, w(x), är antalet 1:or i x.

Om H är en r × n-matris av full rank så är C = {x ∈ V^n | Hx = 0} en linjär kod av dimension= n − r. H kallas kodens kontrollmatris.

Sats: Om H:s alla kolumner är olika och ≠

[_0 . ._0 ] , så är δ(C) ≥ 3 och C rättar (minst) ett fel.

För att rätta fel : z ett kodord med fel i position i ⇒ Hz = H:s i:e kolumn.

Hammingkod ges av en kontrollmatris H med r rader och 2^r − 1 kolumner, alla olika och ≠ 0

längd n = 2^r − 1 minimiavstånd δ = 3 dimension k = 2^r − r − 1 Hammingkoder är perfekta koder.